{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Startseite","Lizenzvereinbarung","Programmhinweise"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Startseite","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,6,7]]}
["Version","2013-10-29"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Informationen zum kostenlosen Download erhalten Sie im sozialen Netzwerk"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null," "]

{"sheet":"Lizenzvereinbarung","index":1,"n_rows":41,"n_cols":3,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,2,31,12],[35,2,38,12],[40,2,48,11],[0,0,0,13],[2,2,2,11],[4,2,12,12],[15,2,15,12],[17,2,22,12],[25,2,28,12]]}
["Lizenzvereinbarung zu OptiKA        "]
["Hinweise"]
[null,null,"Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Durch die Verwendung der Software akzeptieren Sie alle nachstehenden Bestimmungen. Das Programm \"OptikaB.xlsm\" wird kostenlos zur Verfügung gestellt."]
["1. Verwendung"]
[null,null,"Das Institut für Baustatik (IBS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gewährt Ihnen die Verwendung des Programms OptikaB. Wir weisen darauf hin, daß wir auf den Inhalt und die Aktualität der mitgelieferten Mappen keinen Einfluß haben bzw. nehmen möchten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an optika@ibs.kit.edu.\n\nSie dürfen Kopien der Software auf Ihrem Computer installieren und verwenden. Zur Erstellung einer Sicherungskopie sind Sie berechtigt. Sie verpflichten sich ausdrücklich, das Programm nicht mißbräuchlich zu verwenden.\n\nSie dürfen die Software nicht gewerblich vermieten, verpachten, verleihen oder unterlizenzieren. Die Software darf von Ihnen frei verbreitet werden. Es ist Ihnen untersagt, die Software -vollständig oder teilweise- inkl. Zubehör im Rechtsverkehr als ihr geistiges Eigentum auszugeben oder eintragen zu lassen."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["2. Geistiges Eigentum"]
[]
[null,null,"Die Software und sämtliche Kopien dieser Software sind geistiges Eigentum des Instituts für Baustatik (KIT). "]
["3. Gewährleistung"]
[null,null,"Das IBS (KIT) erklärt, daß die Software mit Sorgfalt entwickelt und geprüft worden ist. Die Software wird \"wie besehen\" bereitgestellt. Das IBS (KIT) schließt jegliche Gewährleistung bezüglich ihrer Verwendung und Leistungsfähigkeit aus. Das IBS (KIT) übernimmt insbesondere keine Gewährleistung für die Richtigkeit der mit der Software erzielten Arbeitsergebnisse. Ihnen ist bekannt, daß bei Software-Produkten durch die laufende Verwendung Fehler auftreten können. Sie akzeptieren, dass das IBS (KIT) für derartige Fälle keine Haftung übernimmt.\n\nDas IBS (KIT) gewährt keine Garantien, Zusicherungen, Bestimmungen oder Bedingungen hinsichtlich Marktgängigkeit, Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke, es sei denn, derartige Garantien, Zusicherungen, Bestimmungen oder Bedingungen sind gesetzlich vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt werden."]
[]
[]
[]
[]
[]
["4. Haftungsbeschränkung"]
[]
[null,null,"Das IBS (KIT) übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Folgeschäden, Ansprüche oder Kosten jeglicher Art sowie Forderungen oder Schadenersatzansprüche aus entgangenem Gewinn oder entstandenem Verlust. Diese Vereinbarung umfaßt auch alle direkten und indirekten Mängelschäden und auch alle indirekten Mängelfolgeschäden. Es werden weder ausdrücklich, noch stillschweigend Haftungen irgendwelcher Art übernommen."]
[]
[]
[]
["5. Allgemeine Bestimmungen"]
[]
[null,null,"Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien vereinbaren die Anwendung deutschen Rechts."]
[]
["6. Unterstützung"]
[]
[null,null,"Das IBS (KIT) bietet Ihnen Unterstützung bei der Benutzung der Software an. Hierbei liegt es im freien Ermessen des des IBS (KIT), welcher Aufwand als angemessen und erforderlich betrachtet wird. Im Regelfall wird \"Support\" per E-Mail gewährt. Darüber hinaus gehende Hilfestellung ist im Einzelfall zu vereinbaren. Das IBS (KIT) ist hierzu bereit, jedoch nicht verpflichtet."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Sollten Sie Fragen haben oder Informationen vom IBS (KIT) wünschen, wenden Sie sich bitte an:\n\nInternet: http://www.ibs.kit.edu/\nE-Mail: optika@ibs.kit.edu\n\n(c) 01/2012 Institut für Baustatik, KIT"]

{"sheet":"Programmhinweise","index":2,"n_rows":78,"n_cols":3,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,2,29,12],[0,0,0,13],[2,2,2,12],[5,2,5,12],[7,2,7,12],[9,2,9,11],[14,2,14,12],[16,2,16,12],[18,2,18,12],[20,2,20,12],[25,2,25,12],[27,2,27,12],[56,2,56,12],[31,2,31,12],[33,2,33,12],[35,2,35,12],[37,2,37,12],[39,2,39,12],[41,2,41,12],[43,2,43,12],[45,2,45,12],[47,2,47,12],[52,2,52,12],[54,2,54,12],[73,2,73,12],[75,2,75,12],[77,2,77,12],[58,2,58,12],[60,2,60,12],[65,2,65,12],[67,2,67,12],[69,2,69,12],[71,2,71,12]]}
["Hinweise zu OptiKA        "]
["Haftungsausschluss"]
[null,null,"Das Institut für Baustatik (KIT) übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Ergebnisse. Es handelt sich um ein von Studenten entwickeltes Programm, was nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde. Dennoch sind Fehler im Programmcode nicht auszuschließen."]
["1. Allgemeine Hinweise und Hilfen zum Programm"]
[]
[null,"1.1","Die Datei optikaB.xlsm, der Ordner Optika_files, Optika_Preisarchiv und Optika_Projekte sind in ein und dasselbe Projektverzeichnis zu kopieren/entpacken. OptikaB ist für Office 2010 optimiert."]
[]
[null,"1.2","Das Hauptprogramm speichert das individuelle Projekt im Ordner Optika_Projekte ab. Dort sind Eingaben und Ergebnisse in Excel-Ergebnisdateien gespeichert."]
[]
[null,"1.3","Optika kann auch aus der Ergebnisdatei gestartet werden (Button \"OptikaÖffnen\"). Optika übernimmt dann automatisch alle spezifischen Vorwerte des Projekts (Hallenbreite, etc.)."]
[]
[]
["2. Hinweise zur Pfettenbemessung"]
[]
[null,"2.1","Die Berechnung gewährleistet ausreichende Tragsicherheit im elastischen Zustand für den Lastfall Eigengewicht, Schnee und Winddruck.\nAlle Nachweise sind Elastisch-Elastisch mit Ausnahme des Biegedrillknicknachweises (das Ersatzstabverfahren nach DIN 18800 ist El-PL)."]
[]
[null,"2.2","Dachneigungen unter drei Grad werden nicht zugelassen. Dies soll u.a. eine Wasseransammlung ausschließen."]
[]
[null,"2.3","Die Ergebnisse des Optimierungsprozesses für die freien Profile werden auf sinnvolle Werte aufgerundet. Die Ausnutzungsgrade werden für diese etwas größeren Profile errechnet."]
[]
[null,"2.4","Die Kalkulation basiert auf gemittelten Preisen des Marktes. Diese sind als unverbindliche Richtwerte in OptiKA initialisiert (Tabellenblatt \"Materialkosten\" und \"ProduktbezogeneKosten\") und müssen vom Andwender den eigenen Erfahrungen angeglichen werden."]
[null,"   "]
[]
["3. Hinweise zur Trapezprofilbemessung"]
[]
[null,"3.1","Die Berechnung erfolgt nach DIN 18807 Teile 1 bis 3 - Stahltrapezprofile - Ausgabe Juni 1987 mit Anpassungsrichtlinie Stahlbau - Ausgabe Oktober 1998 und Ergänzung Dezember 2001."]
[]
[null,"3.2","Die Berechnung gewährleistet die Begehbarkeit der Dacheindeckung durch die Einhaltung von Grenzstützweiten (Mannlast ohne lastverteilende Beläge)."]
[]
[null,"3.3","Die Berechnung gewährleistet ausreichende Tragsicherheit im elastischen Zustand für Eigengewicht, Schnee und Winddruck. Eine Berech- nung unter Ausnutzung plastischer Reststützmomente (Traglastzustand) ist nicht vorgesehen, da diese Berechnung beim Vorhandensein von Normalkräften nicht zulässig ist. Lediglich für sehr kleine Dachneigungen könnten diese Normalkräfte vernachlässigt werden."]
[]
[null,"3.4","Für die Endauflagerbreite b_a+ü wird die Pfettenbreite (aus der automatischen Bemessung) angenommen. Für Pfettenbreiten <10mm (z.B. Rohre) wird nach DIN 18807 10mm als Auflagerbreite angesetzt werden."]
[]
[null,"3.5","Für die Zwischenauflagerbreite b_B wird die Pfettenbreite (aus der automatischen Bemessung) angenommen. Für Pfettenbreiten <10mm (z.B. Rohre) wird nach DIN 18807 10mm als Auflagerbreite angesetzt werden."]
[null,"   "]
[null,"3.6","Liegt die Auflagerbreite durch die Pfette am Endauflager bzw. Zwischenauflager unterhalb des b_a+ü bzw b_B Wertes (aber über 10 mm), so werden die Widerstandsgrößen linear reduziert."]
[]
[null,"3.7","Die Normalkräfte aus Dachneigung im Dachtrapezblech werden berücksichtigt. Der Normalkraftverlauf wird linear, alternierend am Zwischen- auflager und zu Null in Feldmitte angenommen."]
[]
[null,"3.8","Die Durchbiegung wird für die vom Anwender gewählte Grenze gewährleistet (Voreinstellung L/300)."]
[]
[null,"3.9","Alle weiteren Regelungen in DIN 18807 Teile 1 und 3 sind einzuhalten (z.B. konstruktive Ausbildung, etc.)"]
[]
[null,"3.10","Ist aufgrund hoher Belastung und/oder großer Pfettenabstände keine Trapezblecheindeckung mehr möglich aber gewünscht, so wird die Bemessung/Kalkulation der Pfetten nicht durchgeführt."]
[]
[null,"3.11","Die Kalkulation für die Trapezblecheindeckung basiert auf gemittelten Preisen. Diese sind eigentlich von der Bestellmenge und der Beschichtung abhängig. Weiterhin unterliegt der Preis starken Schwankungen des Marktes. Die hier aufgeführten Preise sind als Orientierungswert zu betrachten und müssen vom Andwender den eigenen Erfahrungen angeglichen werden.  Die Werte sind auf den entsprechenden Seiten (Trapezprofile) in Spalte 'F' der Tabellen zu finden."]
[]
[null,"3.12","Für Satteldachreihen und Sheddächer wird das Trapezblech (wie auch die Pfette) mit erhöhter Schneelast (s_k * mu_2) aus Schneesackbildung bemessen."]
[]
[]
["4. Hinweise zur Sandwichelemtbemessung"]
[]
[null,"4.1","Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 14509:2007-02: Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten - \nAnhang E: Bemessungsverfahren."]
[]
[null,"4.2","Schnittgrößen werden nach ECCS/CIB: European Recommendations for Sandwich Panels, Part I: Design;  Publication 257, 2000 berechnet."]
[]
[null,"4.3","Alle Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit werden mit den seltenen Lastfallkombinationen nach EN14509, E.5.5 geführt. Eine Unterscheidung zwischen selten auftretender und häufig auftretender Lastfallkombinationen wird nicht gemacht."]
[]
[null,"4.4","Die Knitterspannungen am Zwischenauflager werden ab einer Schraubenanzahl von mehr als drei pro Meter Auflagerbreite mit dem Faktor \nK = (11-n)/8 (n = Anzahl der Schrauben pro Meter) abgemindert. Dies wird nur im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit gemacht."]
[]
[null,"4.5","Eine Drehbettung der Doppel-T-Pfetten durch Sandwichelemente ist nicht möglich."]
[]
[]
["5. Hinweise zur Zugstangenbemessung"]
[]
[null,"5.1","Die Bemessung der Zugstangen erfolgt nach DIN 18800. Als Profile können Rundstähle oder Winkelprofile gewählt werden. Dabei werden für die Bemessung die errechneten Schnittgrößen aus der Pfettenbemessung angesetzt."]
[]
[null,"5.2","Für Pultdächer ist eine diagonale Anschlussvariante der Zugstangen an die Hallenrahmen vorgesehen. Daraus ergibt sich die Anschlussmöglichkeit von einer bzw. zwei Zugstangen pro Hallenfeld. Zusätzlich können Druckrohre verwendet werden."]
[]
[null,"5.3","Achtung! Bei Pultdächern ist für First- und Traufpfette in der Bemessung ein maximaler Dachüberstand von e/2 vorgesehen (halber Pfettenabstand). Sollte der Dachüberstand größer sein, sind diese Pfetten vom Anwender manuell zu bemessen. Dies gilt auch für die Bemessung von Zugstangen und Druckrohr."]
[]
[null,"5.4","Bei Satteldächern sind sowohl diagonale Anschlussvarianten von bis zu zwei Zugstangen, als auch am First kurzgeschlossene Anschlussvarianten von bis zu drei Zugstangen vorgesehen."]
[]
[null,"5.5","Achtung! Bei kurzgeschlossenen Zugstangen erhöht sich die Beanspruchung der Firstpfette durch eine resultierende Vertikalkomponente aus der Zugkraft. Dadurch ist ggf. ein gesonderter Querschnitts- und Biegedrillknicknachweis der Firstpfette durch den Anweder erforderlich!"]
[]
[null,"5.6","Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zugstangen automatisch bemessen zu lassen. Die Bemessungsergebnisse werden in einem gesonderten Tabellenblatt ausgegeben.  "]
[]
[null,"5.7","Bei Deaktivierung der automatischen Bemessung werden keine expliziten Bemessungs- und Kalkulationswerte für Zugstangen ausgegeben. Bei der Bemessung der Pfetten wird die günstige Auswirkung der Zugstangen jedoch weiterhin implizit berücksichtigt."]